
# Nahlasovanie nameraných údajov pre výrobňu s meraním na svorkách

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilancia výrobca  |  |  | | --- | --- | |  | Množstvo (MWh) | | Výroba na svorkách VSG | 100 | | Vlastná spotreba z výroby VSV | 5 | | Vlastná spotreba zo sústavy VSS | 5 | | Vlastná spotreba VS | 10 | | Ostatná vlastná spotreba OVS | 50 | | Odber zo sústavy O | 30 | | Dodávka do sústavy D | 70 | |  |  | |  |  | | O+VSG=D+VS+OVS |  | |
|  |



|  |  |
| --- | --- |
| Zadávanie údajov do ISOM OKTE: |  |
| Meranie na svorkách 1.PNG |  |
|  |  |
| Popis jednotlivých odberov |  |

**Vlastná spotreba** - (predtým technologická spotreba) Vlastná spotreba výrobcu sa skladá z vlastnej spotreby z výroby a vlastnej spotreby odobratej zo sústavy, ktorá je použitá na potreby výroby elektriny

**Ostatná vlastná spotreba** – je to spotreba výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby, spotreby na prečerpávanie a dodávky priamym vedením. Obsahuje celkovú ostatnú vlastnú spotrebu z výroby aj odobratú zo sústavy

*Príklad: Výrobca napája kancelársku, hospodársku alebo inú budovu, kamerový alebo zabezpečovací systém, a pod*